**Додаток**

**Пропозиції ІнАУ щодо змін до «Технічних вимог**

**до технічних засобів та об’єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт», які затверджуються проектом Наказу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Проект, запропонований Адміністрацією ДССЗЗІ проект** | **Пропозиції ІнАУ** |
| 1 | Ці Технічні вимоги визначають умови розміщення кабельних муфт в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) (далі - ККЗ) кабельної каналізації електрозв’язку (далі - ККЕ) операторів, провайдерів телекомунікацій, таких типів: ККЗ-1; ККЗ-2; ККЗ-3; ККЗ-4; ККЗ-5. |  |
| 2 | У цих Технічних вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про телекомунікації” та у ГБН В.2.2-34620942-002:2015 “Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування”, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05 березня 2015 року № 117. |  |
| 3 | Для визначення граничної кількості кабельних муфт, що може бути розміщена в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) ККЕ враховується:  будь-яка кабельна муфта для з’єднання проводових ліній із металевими жилами з ємністю не менше ніж 100 пар;  будь-яка оптична кабельна муфта для з’єднання проводових ліній з волоконнооптичними жилами з кількістю розгалужень не більше ніж 3. | Для визначення граничної кількості кабельних муфт, що може бути розміщена в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) ККЕ враховується:  будь-яка кабельна муфта для з’єднання проводових ліній із металевими жилами з ємністю не менше ніж 100 пар;  будь-яка оптична кабельна муфта для з’єднання проводових ліній з волоконнооптичними жилами з кількістю розгалужень **від магістрального кабелю** не більше ніж 3. |
| 4 | Гранична кількість кабельних муфт на проводових і оптоволоконних кабелях електрозв’язку, що може бути розміщена в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) ККЕ залежно від їх типу та кількості наявних кабельних муфт на кабельних лініях електрозв’язку, наведена в [додатку до цих Технічних вимог](http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=232701&cat_id=38837&ctime=1446461136502). |  |
| 5 | У разі проведення аварійних експлуатаційних робіт в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) типу ККЗ-2, ККЗ-3, ККЗ-4 та ККЗ-5 дозволяється тимчасове розміщення однієї оптичної кабельної муфти понад граничну кількість кабельних муфт на строк не більше ніж 30 днів. Протягом цього строку зазначена муфта повинна бути демонтована, а аварійно-відновлювальні роботи повинні бути завершені у будь-який інший технологічно допустимий спосіб. | **Оптичні кабельні муфти для усунення аварій при проведенні аварійних експлуатаційних робіт в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) типу ККЗ-2, ККЗ-3, ККЗ-4 та ККЗ-5 можуть встановлюватись понад граничну кількість, визначену даним Наказом.**  **Розгалуження від оптичних кабельних муфт для усунення аварій допускається лише у випадках відсутності обмежень, визначених даним Наказом щодо граничної кількості кабельних муфт.** |
| 6 | В оглядових пристроях (кабельних колодязях зв’язку) типу ККЗ-1 розміщення кабельних муфт не дозволяється. |  |